

Kundenname: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Straße : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PLZ/Ort : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bestelldatum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# AUFTRAG –MIETKRANWAGEN

## Mietdatum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Uhrzeit: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Änderungen durch höhere Gewalt o.ä. vorbehalten)

## Baustelle : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Skizze

Traufhöhe: Meter:

Bauherr : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Straße : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ort/Ortsteil: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Menge u. Fabrikat der Dachsteine, -ziegel:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bemerkungen:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mietpreis auf Anfrage

Alle Preise zzgl. gesetzlicher MWSt. Die angegebenen Preise sind in Euro ausgewiesen und beinhalten Kranbedienung und Equipment. Das zu ziehende Warengut ist nicht versichert.

zzgl. An- und Abfahrt und MWSt!!!

## Arbeitsbühne 250 kg Nutzlast Alu-Kippmulde (ohne Container)

## Alu Ziegelzange 1-fach f. Betondachsteine Alu-Dachziegelverteiler 1-fach

Alu-Ziegelzange 2-fach für Tonziegel Alu-Dachziegelverteiler 2-fach

Die Zufahrten zum Einsatzort sowie der Standplatz des Kranes sind bauseits ausreichend zu befestigen. Für evtl. Schäden an der Zufahrt sowie am Kranstellplatz übernehmen wir keine Haftung! Straßensperrung (falls erforderlich) ist bauseits vorzunehmen. Den Einsatzbereich des Kranwagens für den Arbeitsbühnenbetrieb und den Kranbetrieb entnehmen Sie bitte aus dem beiliegenden technische Datenblatt. Zuverlässige und fachgerechte Ausführung durch geschultes Personal sichern wir Ihnen zu. Der Kran ist nicht einsetzbar bei einem Gefälle von > 4,9%.

Kurzfristige Stornierungen oder Terminverschiebungen (48 Std. vor Einsatz) werden mit einer Ausfallzeit i. H. v. € 150,00 pauschal berechnet. Sollte der Kranwagen an der Baustelle nicht zum Einsatz kommen, werden die effektiven Stunden (An- und Abfahrt) + die Ausfallzeitpauschale berechnet.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Stempel u. Unterschrift Auftraggeber)